Перед обновлением проверьте, чтобы головное устройство было выключено, подсоединено к источнику питания.

1) Файл с прошивкой перенести на флеш-карту или SD-карту с файловой системой FAT32;
2) Подключить карту с файлом к головному устройству, включить головное устройство;
3) Дождаться, пока ГУ включится и снова погаснет полностью (области экрана и кнопок);
4) Извлечь карту из головного устройства;
5) Включить ГУ - готово.